{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":90,"n_cols":11,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[3,1,71,2],[3,3,71,4],[3,7,71,7],[72,1,77,2],[72,3,77,4],[72,7,77,7],[78,1,80,2],[78,3,80,4],[78,7,80,7],[81,0,81,10],[82,0,82,7],[82,8,82,10],[83,0,83,7],[83,8,84,10],[84,0,84,7],[85,1,85,7],[85,8,88,10],[86,0,89,0],[86,1,89,7],[89,8,89,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["文旅公司物资采购报价表"]
["项目名称：  文旅酒店纱窗及铝合金提拉窗等采购  "]
["序号","品名",null,"要求描述",null,"尺寸(毫米）","数量（个）","参考图片","单价（含税，税点    ）","总价（含税，税点    ）"," 品牌及型号 "]
[1,"纱窗",null,"纱窗框材质：铝合金材质\n铝合金品牌：凤铝、兴发、亚铝（三选一）\n款式：上下提拉式，固定式\n铝材厚度≥0.9mm\n金刚网或高清网，材质304\n网材厚度≥0.5mm\n纱窗框的颜色与门窗颜色一致。",null,"1030*830",38]
[2,{"$nulls":4},"1045*1130",10]
[3,{"$nulls":4},"1075*1130",4]
[4,{"$nulls":4},"1080*1130",12]
[5,{"$nulls":4},"1110*1130",2]
[6,{"$nulls":4},"1112*1130",12]
[7,{"$nulls":4},"1112*630",11]
[8,{"$nulls":4},"1115*1130",2]
[9,{"$nulls":4},"1115*930",2]
[10,{"$nulls":4},"1120*1130",2]
[11,{"$nulls":4},"1130*1130",2]
[12,{"$nulls":4},"1190*1130",2]
[13,{"$nulls":4},"1195*1130",66]
[14,{"$nulls":4},"1314*1130",2]
[15,{"$nulls":4},"1320*1130",4]
[16,{"$nulls":4},"1320*622",1]
[17,{"$nulls":4},"1330*1130",7]
[18,{"$nulls":4},"1330*622",2]
[19,{"$nulls":4},"1330*775",3]
[20,{"$nulls":4},"1360*1130",20]
[21,{"$nulls":4},"1360*775",5]
[22,{"$nulls":4},"1360*780",8]
[23,{"$nulls":4},"1360*930",11]
[24,{"$nulls":4},"1410*1130",1]
[25,{"$nulls":4},"1415*1130",8]
[26,{"$nulls":4},"1420*845",1]
[27,{"$nulls":4},"1430*1430",1]
[28,{"$nulls":4},"1430*630",1]
[29,{"$nulls":4},"1450*1130",6]
[30,{"$nulls":4},"1450*775",2]
[31,{"$nulls":4},"1450*930",2]
[32,{"$nulls":4},"1530*1130",6]
[33,{"$nulls":4},"1560*1130",20]
[34,{"$nulls":4},"1565*1130",8]
[35,{"$nulls":4},"1620*1130",1]
[36,{"$nulls":4},"1640*1130",19]
[37,{"$nulls":4},"1640*1430",73]
[38,{"$nulls":4},"1660*1130",11]
[39,{"$nulls":4},"570*1430",52]
[40,{"$nulls":4},"570*1475",10]
[41,{"$nulls":4},"583*1105",20]
[42,{"$nulls":4},"583*1430",60]
[43,{"$nulls":4},"583*1465",20]
[44,{"$nulls":4},"585*1130",18]
[45,{"$nulls":4},"585*1430",60]
[46,{"$nulls":4},"585*1465",20]
[47,{"$nulls":4},"595*1115",8]
[48,{"$nulls":4},"595*1430",680]
[49,{"$nulls":4},"595*1475",102]
[50,{"$nulls":4},"595*865",11]
[51,{"$nulls":4},"770*1130",2]
[52,{"$nulls":4},"770*775",1]
[53,{"$nulls":4},"770*930",1]
[54,{"$nulls":4},"830*1130",1]
[55,{"$nulls":4},"830*1310",1]
[56,{"$nulls":4},"860*1130",1]
[57,{"$nulls":4},"860*845",1]
[58,{"$nulls":4},"865*1130",1]
[59,{"$nulls":4},"865*845",1]
[60,{"$nulls":4},"885*830",18]
[61,{"$nulls":4},"890*830",12]
[62,{"$nulls":4},"895*830",5]
[63,{"$nulls":4},"910*1130",1]
[64,{"$nulls":4},"925*830",5]
[65,{"$nulls":4},"930*830",63]
[66,{"$nulls":4},"960*1130",6]
[67,{"$nulls":4},"960*830",72]
[68,{"$nulls":4},"990*1130",2]
[69,{"$nulls":4},"995*1130",8]
[70,"铝合金提拉窗",null,"窗框材质：铝合金\n窗户材质：玻璃\n款式：上下推拉式",null,"1170*995",3]
[71,{"$nulls":4},"1170*977",3]
[72,{"$nulls":4},"1190*976",1]
[73,{"$nulls":4},"1160*900",1]
[74,{"$nulls":4},"1160*845",2]
[75,{"$nulls":4},"1170*1280",1]
[76,"卷帘门",null,"款式：手动或电动升降式卷帘门\n材质：铝合金",null,"3640*860",1]
[77,{"$nulls":4},"2540*890",1]
[78,{"$nulls":4},"2420*900",1]
["总计合计:                                      大写：                                                         （报价含税含安装费含运费，需要开具增值税专用发票，表明税点）"]
["制作数量以实际需求数量为准；",{"$nulls":7},"供应商承诺"]
["目前提供的尺寸仅供参考，具体制作的尺寸以实地测量为准。",{"$nulls":7},"商品到货时间：                 "]
["自报价之日起        有效。"]
["电话：",{"$nulls":7},"（供应商盖章 ）"]
["地址："]
[]
[]
[{"$nulls":8},"   年                月             日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}